S:\PROJEKTY 2017\2017024-MB-Ptácká-výměna vodovodu\2017024-SO 02 KANALIZACE\2017024-D.2.2.2 SITUACE.dwg,Rozvržení1,28.7.2017 8:14:57,evzen,DWG To PDF.pc3,ISO A3 plná (420.00 x 297.00 mm),1:1.1351,
S:\PROJEKTY 2017\2017024-MB-Ptácká-výměna vodovodu\2017024-SO 02 KANALIZACE\2017024-D.2.2.2 SITUACE.dwg,Rozvržení1,28.7.2017 8:15:20,evzen,DWG To PDF.pc3,ISO A3 plná (420.00 x 297.00 mm),1:1.00537,
S:\PROJEKTY 2017\2017024-MB-Ptácká-výměna vodovodu\2017024-SO 02 KANALIZACE\2017024-D.2.2.5 PP STOK A,B.dwg,Rozvržení1,28.7.2017 8:18:20,evzen,DWG To PDF.pc3,Předchozí rozměr papíru  (609.98 x 1999.95 mm),1:0.495008,
S:\PROJEKTY 2017\2017024-MB-Ptácká-výměna vodovodu\2017024-SO 02 KANALIZACE\2017024-D.2.2.6 ŘEZ ŠACHTOU.dwg,Rozvržení1,28.7.2017 8:20:39,evzen,DWG To PDF.pc3,ISO A3 plná (420.00 x 297.00 mm),1:1.00537,
S:\PROJEKTY 2017\2017024-MB-Ptácká-výměna vodovodu\2017024-SO 02 KANALIZACE\2017024-D.2.2.7 ULOŽENÍ POTRUBÍ KT.dwg,Rozvržení1,28.7.2017 8:23:15,evzen,DWG To PDF.pc3,ISO A3 (297.00 x 420.00 mm),1:1.09258,
C:\Users\bicis\Documents\Práce\Zakázky\PROJEKTY 2017\2017024-MB-Ptácká-výměna vodovodu\2017024-SO 02 KANALIZACE\2017024-D.2.2.5 PP STOK A,B.dwg,Rozvržení1,14. 9. 2017 10:10:33,bicis,DWG To PDF.pc3,ISO A2 plná (420.00 x 594.00 mm),1:1,
C:\Users\bicis\Documents\Výkres2.dwg,Rozvržení1,14. 9. 2017 10:55:10,bicis,DWG To PDF.pc3,ISO A3 plná (420.00 x 297.00 mm),1:1.00537,
C:\Users\bicis\Documents\Práce\Zakázky\HOTOVÉ PROJEKTY\HOTOVÉ PROJEKTY 2017\2017024-MB-Ptácká-výměna vodovodu\2017024-SO 02 KANALIZACE\2017024-D.2.2.2 SITUACE.dwg,Rozvržení1,30. 11. 2017 13:20:44,bicis,DWG To PDF.pc3,ISO A3 plná (420.00 x 297.00 mm),1:1.00537,
C:\Users\bicis\Documents\Práce\Zakázky\HOTOVÉ PROJEKTY\HOTOVÉ PROJEKTY 2017\2017024-MB-Ptácká-výměna vodovodu\2017024-SO 02 KANALIZACE\2017024-D.2.2.2 SITUACE.dwg,Rozvržení1,30. 11. 2017 13:21:38,bicis,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (474.90 x 297.00 MM),1:1.00008,
C:\Users\bicis\Documents\Práce\Zakázky\HOTOVÉ PROJEKTY\HOTOVÉ PROJEKTY 2017\2017024-MB-Ptácká-výměna vodovodu\2017024-SO 02 KANALIZACE\2017024-D.2.2.5 PP STOK A,B.dwg,Rozvržení1,30. 11. 2017 13:22:53,bicis,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (556.80 x 297.00 MM),1:1,
C:\Users\bicis\Documents\Práce\Zakázky\HOTOVÉ PROJEKTY\HOTOVÉ PROJEKTY 2017\2017024-MB-Ptácká-výměna vodovodu\2017024-SO 02 KANALIZACE\2017024-D.2.2.6 ŘEZ ŠACHTOU 3115.dwg,Rozvržení1,30. 11. 2017 13:23:30,bicis,DWG To PDF.pc3,ISO A3 plná (420.00 x 297.00 mm),1:1.00537,
C:\Users\bicis\Documents\Práce\Zakázky\HOTOVÉ PROJEKTY\HOTOVÉ PROJEKTY 2017\2017024-MB-Ptácká-výměna vodovodu\2017024-SO 02 KANALIZACE\2017024-D.2.2.7 ŘEZY 3503, 3502, 3119.dwg,Rozvržení1,30. 11. 2017 13:24:42,bicis,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (840.00 x 297.00 MM),1:1,
C:\Users\bicis\Documents\Práce\Zakázky\HOTOVÉ PROJEKTY\HOTOVÉ PROJEKTY 2017\2017024-MB-Ptácká-výměna vodovodu\2017024-SO 02 KANALIZACE\2017024-D.2.2.8 ULOŽENÍ POTRUBÍ KT.dwg,Rozvržení1,30. 11. 2017 13:25:52,bicis,DWG To PDF.pc3,ISO A3 plná (297.00 x 420.00 mm),1:1.00537,
